**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I TEHNIČKA PONUDA**

**Naručitelj:** TEO-Belišće, Radnička 3, 31551 Belišće

**Predmet nabave:** Nabava namještaja

**Evidencijski broj nabave:** 4/2017

**TEHNIČKA PONUDA**

Ponuditelji su dužni ispuniti kolonu 2 detaljnim opisom robe koju nudi (riječi kao “sukladan” ili “da” nisu dovoljne). Ponuditelj ne smije mijenjati specifikacije navedene u koloni 1.

Za sve proizvođače, tipove proizvoda, standarde ili norme koji su navedeni u tehničkim specifikacijama primjenjuje se „ili jednakovrijedno“. Eventualna prateća dokumentacija koju Ponuditelj dostavlja kao nadopunu ponudi mora jasno ukazivati na modele odnosno opcije koje se nude. Ponude koje ne identificiraju precizno modele i specifikacije mogu biti odbijene.

**Uputa: Ponuditelj ispunjava tehničke specifikacije samo za grupu/grupe za koju/koje dostavlja ponudu!**

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

| **I**  **Tražene specifikacije** | | **II**  **Ponuđene specifikacije** |
| --- | --- | --- |
| **GRUPA 1** |  |  |
| **1. Komplet namještaja za uredske i projektne prostorije**  **Količina: 1 komplet** |  |  |
| ***Parametar*** | ***Karakteristike*** |  |
| **Ormar za registratore** | Rađen po mjeri, s ugradnjom i prilagodbom prostoru.  Dimenzije cca. 250x210x40cm. Izrađen od sivog iverala 18mm i obrubljen ABS crvenom trakom 2mm. Parapet 5-10cm.  Donji dio sastoji se od 3 jednaka elementa sa zaokretnim vratima na zaključavanje, koja pokrivaju tri police. Vertikalni razmaci između polica prilagođeni uredskim registratorima.  Gornji dio se sastoji od tri jednaka elementa sa kliznim staklenim (satinato staklo) frontama u Alu okviru, s tri police. Stakla istovremeno prekrivaju 2/3 gornjeg dijela. Vertikalni razmaci između polica prilagođeni uredskim registratorima.  Količina: 9 komada |  |
| **Stol u L** | Rađen po mjeri, s ugradnjom i prilagodbom prostoru.  Sastoji se od dva stola, kutije za računalo i radne stolice.  Jedan stol je dimenzija cca. 160x80cm, visine 75cm. Stol je opremljen s ladičarom (s tri jednake ladice i manjom ladicom za uredski pribor) i dvije metalne crvene noge promjera cca. 80mm. Ladičar stoji na crvenim metalnim nogama. Izrađen od sivog iverala i obrubljen ABS crvenom trakom. Ploča stola debljine minimalno 3cm.  Drugi stol je dimenzija cca. 160x80cm, visine 75cm. Stoji na četiri metalne crvene noge promjera cca. 80mm. Izrađen od sivog iverala i obrubljen ABS crvenom trakom. Ploča stola debljine minimalno 3cm.  Kutija za računalo je izrađena od sivog iverala i obrubljena ABS crvenom trakom, dimenzija cca. 28x50x75cm. Kod montaže će se ugraditi na jedan od stolova.  Radna stolica ima postolje od metalna baze promjera 650 milimetara, radi osiguranja veće stabilnost, s pet krakova i gumiranim kotačićima za tvrde podloge. Rukonaslon: 2D, podesiv po visini i širini. Mehanizam: podešavanje visine sjedala s pomoću ručice pozicionirane ispod sjedala. Naslon: visoki, podesiv po visini. Otpornost na habanje, otpornost na UV zrake. Tapecirana tekstilom crvene boje. Nosivost minimalno 100kg.  Količina: 7 komada |  |
| **Mobilni ladičar** | Rađen po mjeri, s ugradnjom i prilagodbom prostoru.  Izrađen od iverala 18mm, obrubljen crvenom rubnom  ABS trakom 2mm Dimenzije cca. 50x80cm, visine 75cm (mora odgovarati uz stolove). Opremljen s tri jednake ladice i manjom ladicom za uredski pribor. Ladice dubine 50cm ili više. Ladičar je postavljen na četiri kotača od  kojih su dva sa kočnicom.  Količina: 12 komada |  |
| **Radni stol za inženjere** | Rađen po mjeri, s ugradnjom i prilagodbom prostoru.  Sastoji se od stola, kutije za računalo i radne stolice.  Stol je je dimenzija cca. 160x80cm, visine 75cm. Stol je opremljen s ladičarom (s tri jednake ladice i manjom ladicom za uredski pribor) i dvije metalne crvene noge promjera cca. 80mm. Ladičar stoji na crvenim metalnim nogama. Izrađen od sivog iverala i obrubljen ABS crvenom trakom. Ploča stola debljine minimalno 3cm.  Kutija za računalo je izrađena od sivog iverala i obrubljena ABS crvenom trakom, dimenzija cca. 28x50x75cm. Kod montaže će se ugraditi na jedan od stolova.  Radna stolica ima postolje od metalna baze promjera 650 milimetara, radi osiguranja veće stabilnost, s pet krakova i gumiranim kotačićima za tvrde podloge. Rukonaslon: 2D, podesiv po visini i širini. Mehanizam: podešavanje visine sjedala s pomoću ručice pozicionirane ispod sjedala. Naslon: visoki, podesiv po visini. Otpornost na habanje, otpornost na UV zrake. Tapecirana tekstilom crvene boje. Nosivost minimalno 100kg.  Količina: 11 komada |  |
| **Police** | Rađene po mjeri, s ugradnjom i prilagodbom prostoru.  Dimenzije cca. 200x210x40cm. Izrađene od sivog iverala 18mm i obrubljene ABS crvenom trakom 2mm. Parapet 5-10cm.  Donji dio sastoji se od 3 jednaka elementa sa zaokretnim vratima na zaključavanje, koja pokrivaju tri police. Vertikalni razmaci između polica prilagođeni uredskim registratorima.  Gornji dio se sastoji od tri jednaka elementa s tri otvorene police. Vertikalni razmaci između polica prilagođeni uredskim registratorima.  Police stilom i visinom odgovaraju ormaru za registratora i moraju se moći staviti pored njih.  Količina: 7 komada |  |
| **GRUPA 2** |  |  |
| **1. Komplet namještaja za proizvodne i skladišne prostorije**  **Količina: 1 komplet** |  |  |
| ***Parametar*** | ***Karakteristike*** |  |
| **Paletni regali** | Visine cca. 4,5m (+/- 0,2m)  Dubine cca. 1,1m  Duljine cca. 6m (+/- 0,3m)  Broj nivoa po visini: 0+4  Nosivost: minimalno 1000 kg/paleta  Boja: stranice plave, nosači narančasti  Pomak po visini: 50-75 mm  Isporuka u dijelovima, dostava i montaža  Količina: 2 komada |  |
| **Polični regali** | Visine cca. 4m (+/- 0,2m)  Dubine cca. 0,8m  Duljine cca. 6m (+/- 0,2m)  Broj nivoa po visini: 6  Nosivost: minimalno 300 kg/polici  Spajanje polica: bez vijaka  Završna obrada: stupovi plastificirani plavo, police (nosači i ispune) pocinčane  Isporuka u dijelovima, dostava i montaža  Količina: 4 komada |  |
| **Radni stol za učvršćivanje alata i strojeva (pank)** | Dimenzija (dxšxv): 2000x800x850mm  Radna ploča: lijepljena bukva 40 mm, bezbojno lakirana  Ladica: ispod radne ploče, jedna ladica s ključem, dimenzija cca. 470x180x670 mm  Izrada: čelična konstrukcija  Boja: plavo ili svijetlosivo  Isporuka u dijelovima, dostava i montaža  Količina: 8 komada |  |
| **Postolje za montažu elektro-ormara** | Sastoji se od 4 jednaka dijela (stola) koji se mogu sastavljati i rastavljati po potrebi.  Dimenzija jednog dijela (dxšxv): 2000x800x850mm  Radna ploča: lijepljena bukva 40 mm, bezbojno lakirana  Izrada: čelična konstrukcija  Boja: plavo ili svijetlosivo  Isporuka u dijelovima, dostava i montaža  Količina: 1 komad |  |
| **Ladičar za alat** | Visine cca. 2m (+/- 0,2m)  Dubine cca. 0,6 m (+/- 0,2m)  Duljine cca. 4m (+/- 0,2m)  Donji dio: s 4 ladice  Gornji dio: s perforiranim panelima za vješanje alata, bez kukica.  Broj vrata: 3 ili 4 dvokrilna vrata.  Boja: svijetlosivo ili plavo,  Isporuka u dijelovima, dostava i montaža  Količina: 1 komad |  |
| **GRUPA 3** |  |  |
| **1. Komplet namještaja za prezentacijske prostorije**  **Količina: 1 komplet** |  |  |
| ***Parametar*** | ***Karakteristike*** |  |
| **Konferencijski stol** | Rađen po mjeri, s ugradnjom i prilagodbom prostoru.  Dimenzije cca. 400x120cm, visine 75cm. Izrađene od sivog iverala i obrubljene ABS crvenom trakom. Stol izrađen iz jednog dijela s dvije središnje noge. Stol je  primjeren za 12 osoba/stolica.  Mora biti opremljen strujnim i IT utičnicama (Ethernet i HDMI).  Količina: 1 komad. |  |
| **Konferencijske stolice** | Metalna čelična konstrukcija u varijanti skije. Završna obrada metala u kromu.  Rukonasloni u produžetku prednjih nogu s plastičnim osloncima crne boje.  Sjedište i naslon ojastučeno spužvom i tapecirano tekstilom crvene boje.  Nosivost minimalno 100kg.  Količina: 30 komada. |  |